递交文件模版及相关说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称：招募“沈阳浑南有轨电车正线站台设施修缮开口合同的”的供应商** | | |
| 1 | 递交文件模板 | 见附件1 |
| 2 | 递交文件要求 | 1、请将所有文件装订成册，一正三副，共四套。  2、提交文件正本每页都需要加盖公章。副本为带章复印件即可。  3、装订顺序：按目录顺序。  4、递交方式：所有文件密封包装，封口处加盖企业公章封档。密封投递/邮寄。  5、邮寄要求：邮寄资料外包装须标注：投标单位名称，不接受到付方式。 |
| 3 | 文件邮寄地址 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路255号  收件人：魏工 电话：024-66192036, 66192035 |
| 4 | 参会要求 | 1、要求本地（沈阳）供应商必须到现场参会。  2、开标当天因故不能到现场参加，请保持手机畅通。  3、未按规定时间参加、未邮寄资料或电话不通，视为自动放弃。 |
| 5. | 其它说明 | 1. 报价截止后，采购单位根据实际情况及总体工作安排选择开标日期，具体以电话通知为准。 2. 采购人可根据实际运营情况，保留对采购品类和需求数量进行更改的权利。 3. 流标项目：服务商已参与过第一次招标的（已投递/邮寄文件），因项目流标，未开标且投标文件未开封的，后期招标不需再次提供投标文件；如有服务商几次都参与的，如无特殊说明，将以该服务商最后一次提供的投标文件为准。 |

附件1：

**商务文件**

1. 报价总表
2. 报价明细表
3. 项目需求书（甲方提供，乙方盖章确认）
4. 技术文件/施工方案/服务内容（工程/服务类项目）
5. 法人或其他组织的营业执照等证明文件
6. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明
7. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
8. 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
9. 具有独立承担民事责任的能力
10. 项目承诺书
11. 售后服务承诺书
12. 投标人具备承接此项目的资质证明资料
13. 投标人认为必要的其它资料

**一、报价总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车正线站台设施修缮开口合同的”的供应商 |
| 2 | 报价单位名称 |  |
| 3 | 联系人/电话 |  |
| 4 | 总报价 | ¥ 大写： |
| 5 | 报价明细 | 具体见附件：报价明细表 |
| 6 | 付款方式 | 🗹按季度支付，验收合格后付款95%，质保金5%  **□**其他 |
| 7 | **★**开票要求 | **增值税专用发票、收据** |
| 8 | 质保期限 |  |
| 9 | 供货期/工期/服务期 |  |
| 10 | 送货/服务/工程地点 | 按采购方指定为准 |
| 11 | 二次报价 | （如有，服务商现场/电话二次报价） |
| 备注： **1、★项，为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**  **2、本项目报价方式为总价报价，投标报价包含包装、运输、税金、装卸、人员工资、福利、保险、服装、工具、耗材、安全及相关连带责任及相关服务等经采购方验收合格之前发生的所有费用，采购方不再另行支付其他任何费用。**  **3、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。**  **4、采购人可根据实际运营情况，保留对采购品类和需求数量进行更改的权利。最终合同金额按实际到货验收的品类及数量进行结算（以中标报价单价为准核算）。**  **5、最终价格（非固定总价合同）、货期/工期等商务条款以合同为准。** | | |

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**二、报价明细表**

**（格式自拟，需加盖公章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料 | 需求内容及修缮要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 特殊要求 |
| /项目名称 |
| 1 | 站台侧墙修缮 | （1）站台侧墙维修采用大理石粘贴、底部托架施工工艺, 石材与有轨电车已修缮站台侧墙样式保持一致；（2）站台侧墙理石采用花岗岩石材（尺寸600mm\*400mm\*25mm）、底部托架防锈槽钢（尺寸2mm厚度16mm\*22mm\*16mm\长度600mm）和M12膨胀螺栓（200mm）、理石结构胶组成。（3）站台侧墙表面清基30mm，站台侧面底部挖基础300mm \*200mm,采用两根膨胀螺栓固定钢槽，槽钢底部放置50mm\*30mm泡沫苯板防止发生冻胀，石材要安装防锈槽钢内且与侧墙底面用水泥砂浆进行贴合，石材安装完毕后进行打胶处理，确保石材安装牢靠、平顺、墙砖不侵入线路限界；站台整修后侧墙面必须满足线路中心距离站台侧墙立面1350mm以上距离；曲线段（半径在300m内的）站台整修后侧墙面必须满足线路中心距离1400mm以上距离。（4）土方回填大理石预埋120mm,外漏280mm。 | 米 | 1 |  |  | 1.合同有效期为自签订之日起一年； 2.焊工需持有焊工证； 3.高空作业须持有登高证。 |
| 2 | 站台夹胶玻璃底框修缮 | （1）拆除夹胶玻璃及边框后对原锈蚀支撑托架进行打磨除锈；（2）更换夹胶玻璃底框内托架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊），尺寸为1350mm\*40mm\*20mm，方管厚度2mm；（3）夹胶玻璃安装后对上下两侧进行打胶处理，并对边框进行焊接（满焊）固定，焊接点进行打磨喷涂防锈漆。 | 处 | 1 |  |  |
| 3 | 站台棚板修缮 | （1）对站棚内部锈蚀、腐烂龙骨架进行拆除，站棚内部锈蚀点进行打磨喷涂防锈漆；（2）更换站棚内部龙骨架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊）尺寸为2900mm\*30mm\*15mm，方管厚度2mm，站棚内部龙骨架方管更换4根，每根间距200mm； （3）对站棚脱落中板、边板进行安装固定，确保板间无缝隙；（4）站棚中板、边板与结构立柱缝隙打防水密封胶；（5）施工单位需对维修站台棚现场踏勘，站棚中板、边板固定连接件由施工单位自行提供。 | 跨 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

**三、★项目需求书**

**（需加盖公章）**

**注：1、此★项目需求书为必须满足项，不得负偏离，如果负偏离，则视为不响应，资料无效。**

**2、盖章视为全部响应。**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招募“沈阳浑南有轨电车正线站台设施修缮开口合同的”的供应商 |
| 需求内容 | **1.站台侧墙修缮要求如下：**  （1）站台侧墙维修采用大理石粘贴、底部托架施工工艺, 石材与有轨电车已修缮站台侧墙样式保持一致；  （2）站台侧墙理石采用花岗岩石材（尺寸600mm\*400mm\*25mm）、底部托架防锈槽钢（尺寸2mm厚度16mm\*22mm\*16mm\长度600mm）和M12膨胀螺栓（200mm）、理石结构胶组成。  （3）站台侧墙表面清基30mm，站台侧面底部挖基础300mm \*200mm,采用两根膨胀螺栓固定钢槽，槽钢底部放置50mm\*30mm泡沫苯板防止发生冻胀，石材要安装防锈槽钢内且与侧墙底面用水泥砂浆进行贴合，石材安装完毕后进行打胶处理，确保石材安装牢靠、平顺、墙砖不侵入线路限界；站台整修后侧墙面必须满足线路中心距离站台侧墙立面1350mm以上距离；曲线段（半径在300m内的）站台整修后侧墙面必须满足线路中心距离1400mm以上距离。  （4）土方回填大理石预埋120mm,外漏280mm。  **2.站台夹胶玻璃底框修缮要求如下：**  （1）拆除夹胶玻璃及边框后对原锈蚀支撑托架进行打磨除锈；  （2）更换夹胶玻璃底框内托架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊），尺寸为1350mm\*40mm\*20mm，方管厚度2mm；  （3）夹胶玻璃安装后对上下两侧进行打胶处理，并对边框进行焊接（满焊）固定，焊接点进行打磨喷涂防锈漆。  **3.站台棚板修缮要求如下：**  （1）对站棚内部锈蚀、腐烂龙骨架进行拆除，站棚内部锈蚀点进行打磨喷涂防锈漆；  （2）更换站棚内部龙骨架，材质采用热镀锌方管焊接（满焊）尺寸为2900mm\*30mm\*15mm，方管厚度2mm，站棚内部龙骨架方管更换4根，每根间距200mm；  （3）对站棚脱落中板、边板进行安装固定，确保板间无缝隙；  （4）站棚中板、边板与结构立柱缝隙打防水密封胶；  （5）施工单位需对维修站台棚现场踏勘，站棚中板、边板固定连接件由施工单位自行提供。  **4、以上站台修缮项目的质保期限为一年。** |
| 特殊要求 | 1.合同有效期为自签订之日起一年；  2.焊工需持有焊工证；  3.高空作业须持有登高证。 |

**四、技术文件/施工方案/服务内容等（如有）**

**（工程/服务类项目，需加盖公章）**

**五、法人或其他组织的营业执照等证明文件**

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章) ：

签署日期： 年 月 日

**六、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，此项下载提供有效的信用网打印出的纸质证明**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

在本项目递交文件截止时间前，我单位近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照有关的法律法规有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

**附：网上下载纸质材料**

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**七、**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名 ，在我公司任 （董事长/总经理）职务，是 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

现就参加**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司组织的采购项目签署相关文件。

项目名称为：招募“沈阳浑南有轨电车正线站台设施修缮开口合同的”的供应商

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

八、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

（法人或非法人组织负责人参加的可不出具此委托书）

委托单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码： 住所地：

受委托人名称：

身份证号码： 工作单位：

住所地： 联系方式：

现委托 为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购会议。

委托代理权限如下：代为参加并签署招募“沈阳浑南有轨电车正线站台设施修缮开口合同的”的供应商项目的报价文件，代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

传 真： 电 话：

**九、具有独立承担民事责任的能力**

**（内容自拟）**

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期： 年 月 日

**十、项目承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

我公司在招募“沈阳浑南有轨电车正线站台设施修缮开口合同的”的供应商项目采购中，如果被确定为最终供货商/服务商，非常感谢评审领导及采购单位的信任，在该项目实施过程中，现做如下承诺：

1. 我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，将依法承担相应责任。
2. 若我公司成交，保证所供货物/工程/服务项目，满足采购单位要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
3. 保证所提供的货物均为厂家正规渠全新原装货物，符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。
4. 所供货物/工程/服务项目，在质保期内出现质量问题（非人为因素），由我方负责维修，无法维修的免费更换，期间涉及的邮寄运输费用由我方承担。如出现重大质量问题，造成严重后果的，由我方承担相应的法律法规处罚。
5. 我方完全响应采购方文件的所有内容及要求。
6. 在项目履行期间，因我方原因对采购方、第三方造成人身损害和财产损失的，我方承担全部的赔偿责任。

特此承诺

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

签署日期： 年 月 日

**十一、售后服务承诺书**

**□**沈阳现代交通产业集团有限公司 🗹沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司：

（内容由供应商自拟）

特此承诺

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

签署日期： 年 月 日

**十二、投标人具备承接此项目的资质证明资料**

**（需加盖公章）**

**（如采购方对资质、业绩等有特殊要求的，投标人须提供证明材料）**

**十三、投标人认为必要的其它资料（如有）**

**（加盖公章）**